1、工程量：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 规格（mm） | 数量（m） | 备注 |
| 1 |  | 200\*100 | 1530 |  电缆槽　 |
| 2 |  | 100\*50 | 1615 | 　电缆槽　 |
| 3 |  | 200\*150 | 587 | 　电缆槽　 |
| 4 |  | 400\*200 | 458 | 　电缆槽　 |
| 5 |  | 800\*200 | 280 | 　电缆槽　 |
| 7 |  | 600\*150 | 27 | 　电缆槽　 |
| 8 |  | 个 | 20 | 穿墙孔使用防火板封堵 |

以上工程量仅供参考，以实际为准。

防火涂料需出具检测报告，要求耐火时限不小于1小时，颜色为深灰色，要求涂抹均匀，电缆桥架均需涂抹，穿墙孔使用防火板封堵，防火板要求耐火时限不小于1小时，同时出具检测报告。

2、付款:该工程为大包价，一次性包死，不做调整。

3、工期：现场满足施工条件前提下，要求3月31日完成，如现场不满足施工条件，工期相应顺延。