2台5吨单梁桥式起重机

技术标书

一、设备用途：

1、因新安装的工程胎两工位耐久实验机，试验轮胎与轮辋装配一起总重约3-4吨，需安装一台5吨单梁桥式起重机，满足试验机装卸轮胎及设备检修部件的吊装使用。

2、因新安装的六分力实验机，需安装一台5吨单梁桥式起重机（地面自立结构），满足试验机设备的安装及检修部件吊装使用。

二、主要技术参数：

1、工程胎两工位耐久实验机5吨单梁桥式起重机参数：

Gn=5t，S=16.6m，H=4.1m，L=11.6m滑线供电，大车轨道P22

2、六分力实验机5吨单梁桥式起重机（地面自立结构）：

Gn=5t，S=7.5m，H=4.5m，L=7.5m滑线供电，大车轨道P22

三、承包方式：

乙方包设计、包安装、包工、包料、包运输、包调试及培训。

四、交货时间：2023年6月31日（初定）

五、交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司

六、项目负责人：姚本状 联系电话：15588401577