巨胎小角度裁断机7-75°

技术标书

1. 设备用途：

将钢丝帘布按照轮胎工艺要求的角度和宽度裁断成帘布条，再将帘布条进行对接贴胶后进行自动卷取。

1. 主要技术参数：
2. 钢丝帘布厚度： 3～9.5mm
3. 钢丝直径： φ0.8～5.5mm
4. 钢丝帘布宽度： 最大550mm（裁切角度7°），最宽1100mm
5. 裁断角度 7°～75°
6. 自动拼接角度： 15°～75°
7. 裁断机裁断宽度： 200～1300mm，Max 700mm （＜15°时）
8. 裁刀长度： 4100mm
9. 自动拼接宽度 400～1300mm
10. 生产能力自动接头： 4次/分钟（裁断宽度500mm，24°）
11. 数量：1台/套
12. 货期：6个月
13. 交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司
14. 项目负责人：滕飞 15954038980